GREEN PARK - LIFT WORK C1 CCB

Piattaforma di sollevamento da interno / esterno, progettata per il trasferimento di merci a piani diversi con conducente a bordo.

L’impianto è dotato di attestato di esame CE rilasciato da un ente notificato come impone l’allegato IX della direttiva macchine 2006/42/CE.

DESCRIZIONE TECNICA DELLA PIATTAFORMA

Le parti principali che compongono la piattaforma mod. LIFT WORK C1 sono:

Colonna guida: n. 01 guida da ancorare al muro laterali e una colonna scorrevole sulla quale viene fissato il pianale di carico.

Sistema di alzata: Il sollevamento del pianale di parcheggio è generato dalla spinta di due cilindri idraulici posti al centro delle colonne di scorrimento. Sulla sommità di ognuno di essi è fissata una puleggia di rinvio.

Pianale di parcheggio, costituito da nr. 2 longheroni collegati fra loro da un reticolo di traversi portanti sui quali vengono fissate le lamiere grecata antiscivolo in acciaio zincato.

Qualità dei materiali. I profilati utilizzati per la costruzione dei carrelli scorrevoli (USP 100 X 40 e ruote doppie ZRS 0055) con relativi cuscinetti sono gli stessi impiegati per la realizzazione dei montanti telescopici dei muletti. Protezione e trattamenti anticorrosione. La Struttura dell’impianto è costruita in acciaio.

Le piattaforme, il telaio e le lamiere di copertura sono trattati e **zincati a fuoco rispettando le norme attuali**

La colonna di guida è verniciata a forno con doppio trattamento protettivo.

CERTIFICAZIONE “ OPERATORE A BORDO”

Il pianale di carico della piattaforma è dotato di una componentistica specifica in grado di garantire la presenza dell’operatore a bordo piattaforma, il tutto, in totale sicurezza.

Di seguito viene riportato l’elenco dei dispositivi che compongono il kit “operatore a bordo” :

* Fotocellule a barriera posizionate in prossimità dei 4 vertici del pianale di carico, necessarie al corretto posizionamento della merce grazie alla presenza di luci verdi e rosse.
* Sensori di presenza vettura installate a bordo piattaforma.
* Protezioni laterali complete di pulsantiere in acciaio inox.
* UPS in grado di garantire la discesa della piattaforma e relativa apertura della porta al piano inferiore in caso di black out.
* Combinatore telefonico collegato a linea fissa.

ESCLUSIONI

* IVA ai termini di legge
* Parapetto a norma di legge da posizionare al piano terra
* Permessi di accesso, sosta, carico e scarico.
* Impianto di illuminazione zona carico e scarico
* Opere edile di qualsiasi genere, posa e predisposizione corrugati per impianto elettrico a noi riservati.
* Alimentazione e collegamento energia elettrica, linea telefonica e messa a terra al quadro
* Linea di messa a terra diametro 16mm del vano piattaforma.